


Layer 3:



Layer 4:

Single Ended – 50 Ohm

Layer 10

